ЖМС №6 – Гель для удаления копоти, нагара, жира
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Щелочное гелеобразное чистящее средство с антибактериальным эффектом ( с ЧАС ) без абразивных добавок.  
Для чистки плит, коптилен, духовок, грилей, жаровен, печей, вытяжек, жиро-уловителей, от подгоревших, органических, жировых, белковых загрязнений, копоти.
Эффективно для прочистки засоров канализации. Предназначено для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, птицефабриках и в быту.
 
Характеристики
	Внешний вид
	Окрашенная  гелеобразная   жидкость

	Плотность, кг/мЗ( 20°С)
	1100-1300

	рН -100 % раствора( 20°С)
	11,0-13,0

	рН -1 % раствора( 20°С) в дистиллированной воде
	10,5-12,5

	Поверхностно-активные вещества в %, не менее
	7


 
Свойства
Гелеобразный щелочной концентрат с хорошим обезжиривающим и антибактериальным  действием. Полностью растворяется в воде любой жёсткости и температуры. Эффективно против органических, жировых, белковых загрязнений, плесени, слизи и мха, копоти на покрытиях устойчивых к щелочи, кафеле и др. керамике, стёклах, бетоне, нержавеющей стали, чугуне, пластике. Удаляет пригоревший жир и копоть, устраняет засоры канализации, уничтожает запахи. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно, биоразлагаемо. Пожаро- и взрывобезопасно. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.
 
Способ применения
Внимание! Перед использованием желательно взболтать!
1. Применяется для очистки оборудования, вытяжек, жироуловителей, поверхности плит, посуды, противней, печей, духовок. Очищает от застарелых животных белков, жиров, масел, копоти, нагара и других комбинированных загрязнений. Наносится с помощью губки, кисти, валика на очищаемую поверхность и смывается водой через 5-10 минут. При сильных загрязнениях следует увеличить время выдержки на загрязнённой поверхности. Средство не царапает поверхность. Удаляет жир и копоть из труднодоступных мест.
2. Для прочистки засоров 200 г средства залить в сифон и оставить на несколько часов. Затем промыть горячей водой.
Не применять для изделий из алюминия и легких сплавов.
 
Меры предосторожности
ВЫСОКО ЩЕЛОЧНОЙ ПРЕПАРАТ. ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГИ!
Не употреблять внутрь! Использовать только по назначению! Не перемешивать с другими средствами! Не допускать попадания в глаза! Беречь от детей!
При работе с концентратом необходимо использовать резиновые перчатки, очки, респиратор, защитную одежду! При попадании концентрата на слизистую оболочку немедленно обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.
При проливе концентрата убрать ветошью или губкой. Компоненты средства биологически разлагаемые, допускается слив в канализацию.
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Хранение
От -15° С до +40° С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 36 месяцев в закрытой заводской таре. После размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход.
 
Состав
Смесь ПАВ (н-ПАВ < 5 %, амф-ПАВ 1-10% ,ЧАС(Цетилтриметиламмоний хлорид) 1-3% ) комплексоны, каустическая сода, загуститель, антибактериальный ко 
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